Author: Денисов Василий Олегович
Last saved by: EGAIS
Company: Росалкогольрегулирование

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 
      от 30 сентября 2011 г. № 327
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в формат информации, передаваемой автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденный приказом Росалкогольрегулирования 
от 1 июля 2010 г. № 45н

1.	Таблицу 1 "Форматы показателей в файле обмена" пункта 2 формата информации, передаваемой автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденного приказом Росалкогольрегулирования от 1 июля 2010 г. № 45н "Об утверждении формата информации, передаваемой автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, которыми оснащается основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"  (далее – Формат), изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Форматы показателей в файле обмена

Имя показателя | Формат | Наименование показателя
1 | 2 | 3

SensorName

Текст (50)

Наименование средства измерения (не    
более 50 символов).

SensorNumber

Текст (50)

Серийный номер средства измерения и    
номер точки контроля (не более 50      
символов).                             
Формат как и в имени файла.

SensorDate

Дата <*>

Дата и время оснащения основного       
технологического оборудования          
средствами измерения.

SpiritCode

Код (3)

Код вида продукции по объединенному    
справочнику продукции (3 символа -     
цифры).

ProductNameCode

Код (20)

Код продукции по объединенному         
справочнику продукции (не более 20     
символов - цифр).

Mode

Код (3)

Код режима работы средства измерения   
по справочнику "Технологические режимы 
работы счетчиков" (3 цифры, значения   
от 001 до 010).                        
Содержание справочника см. в Таблице 2.

StartDate | Дата <*> | Дата и время начала измерения.
EndDate | Дата <*> | Дата и время окончания измерения.

VbsStart

Число (18.2)  
<**>

Показания средства измерения по        
значению "объем (в декалитрах)         
безводного (стопроцентного) спирта в   
готовой (произведенной) продукции" на  
начало измерений, нарастающим итогом с 
момента оснащения средствами измерения 
основного технологического             
оборудования. Приведенное к температуре 20       
градусов по Цельсию. <***>

VbsEnd

Число (18.2)  
<**>

Показания средства измерения по        
значению "объем (в декалитрах)         
безводного (стопроцентного) спирта в   
готовой (произведенной) продукции" на  
конец измерений, нарастающим итогом с  
момента оснащения средствами измерения 
основного технологического             
оборудования. Приведенное к температуре 20       
градусов по Цельсию. <***>

AStart

Число (18.2)  
<**>

Показания средства измерения по        
значению "объем (в декалитрах) готовой 
(произведенной) продукции" на начало   
измерений, нарастающим итогом с        
момента оснащения средствами измерения 
основного технологического             
оборудования. <***>

AEnd

Число (18.2)  
<**>

Показания средства измерения по        
значению "объем (в декалитрах) готовой 
(произведенной) продукции" на конец    
измерений, нарастающим итогом с        
момента оснащения средствами измерения 
основного технологического             
оборудования. <***>

PercentageAlc

Число (5.1)   
<**>

Усредненная концентрация (содержание в 
процентах к объему продукции)          
безводного (стопроцентного) спирта в   
готовой (произведенной) продукции.

BottlesCount

Число (16)

Количество (в штуках) разлитой в       
потребительскую тару (упаковку)        
готовой (произведенной) продукции,     
нарастающим итогом с момента оснащения 
средствами измерения основного         
технологического оборудования. <***>

Temp

Число (5.1)   
<**>

Температура (в градусах по Цельсию)    
учитываемой продукции, усредненная за  
период измерения.                      
В случае приведения показателей AStart 
и AEnd к 20 градусам по Цельсию -      
значение 20.0.

ErrCode

Текст (50)

Описание ошибки (не более 50           
символов).

--------------------------------
<*> Формат даты: ГГГГММДД_ччммсс (15 символов). Между датой и временем - нижнее подчеркивание. Пример: "20080524_220000". Время местное.
<**> В скобках указано максимальное количество символов в числе (включая целую и дробную часть числа, десятичную точку) и количество цифр в дробной части числа. Для температуры возможен знак "-" (минус), который в это максимальное число символов не входит. Разделитель целой и дробной части числа - точка. Если дробная часть числа, полученная в результате измерения, имеет меньшее число цифр, она дополняется до указанного формата нулями.
<***> После первого "обнуления" счетчика (выхода счетчика за разрядную сетку после переполнения максимально допустимой разрядности), замены отдельных датчиков или счетчиков, программные средства АСИиУ должны самостоятельно рассчитывать показатель нарастающим итогом с момента установки средства измерения (АСИиУ с конкретным серийным номером) на данной точке контроля для его передачи в ЕГАИС, учитывая и последующие "обнуления" или замены датчиков или счетчиков.".

2.	Таблицу 2 "Содержание справочника "Технологические режимы работы счетчиков" пункта 2 Формата изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Содержание справочника "Технологические режимы работы счетчиков"

Код режима 
(Mode)

Наименование режима <*>    
(NameMode)

Примечание

001 | Промывка АСИиУ (линии) | Файл к отчетным суткам.
002 | Калибровка АСИиУ | Файл к отчетным суткам.
003 | Технологический прогон | Файл к отчетным суткам.
004 | Производство продукции | Файл к отчетным суткам.
005 | Остановка (выключение) АСИиУ | Файл к отчетным суткам.

006

Прием (возврат)

Продукции от покупателя.    
Файл к ТТН

007

Прием (закупка)

Продукции от другого        
обособленного подразделения 
организации или от другой   
организации (продавца).     
Файл к ТТН

008

Внутренний расход

Использование на            
собственные нужды или в     
качестве сырья для          
производства продукции.     
Файл к отчетным суткам

009

Отгрузка (покупателю)

Продукции другому           
обособленному подразделению 
организации или другой      
организации (покупателю).   
Файл к ТТН

010 | Отгрузка (возврат) | Сырья продавцу. Файл к ТТН

--------------------------------
<*> Размерность наименования режима - не более 50 символов.".

3.	Пункт 4 Формата изложить в следующей редакции:
"4. Условия обязательности показателей в информационной строке файла.
4.1. В режимах 004 (производство продукции) и с 006 по 010 (оборот продукции) все показатели являются обязательными для заполнения.
4.1.1. При осуществлении производства и (или) оборота этилового спирта, а также нефасованной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в информационной строке показателя "BottlesCount" указывается нулевое значение (0).
4.2. В режимах 001, 002, 003 и 005 обязательными для заполнения являются все показатели, за исключением показателя "SpiritCode".".
____________