Title: Приказ Росалкогольрегулирования от 21.05.2014 N 151"О внесении изменений в Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для произв
Author: ConsultantPlus
Last saved by: Полина Курилко

\ql

Приказ Росалкогольрегулирования от 21.05.2014 N 151
"О внесении изменений в Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции техническими средствами фиксации и переда

Зарегистрировано в Минюсте России 5 июня 2014 г. N 32575

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА

ПРИКАЗ
от 21 мая 2014 г. N 151

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ЧАСТИ ОСНАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ,
А ТАКЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧЕТА ОБЪЕМА ОБОРОТА
И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭТИЛОВОГО
СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ФИКСАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ЕДИНУЮ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ
УЧЕТА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА,
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 31

В целях совершенствования функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции приказываю:
внести в Технические условия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в части оснащения основного технологического оборудования для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также оборудования для учета объема оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденные приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 20 февраля 2012 г. N 31 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2012 г., регистрационный N 23830), следующие изменения:
1. В пункте 3.5:
1) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) программно-аппаратные средства для идентификации и аутентификации пользователей техническими средствами организации и предотвращения несанкционированного доступа к информации, устанавливаемые на каждый сервер и автоматизированное рабочее место, входящие в состав технических средств;";
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) средства электронной подписи (далее - ЭП) для идентификации и аутентификации пользователей техническими средствами организации для передачи информации в ЕГАИС, размещаемые на электронном usb-ключе.".
2. Дополнить новым пунктом 3.6 следующего содержания:
"3.6. Программно-технические средства (в том числе операционные системы, серверы управления базами данных, офисное программное обеспечение) и средства защиты информации, устанавливаемые в технические средства организации, должны пройти оценку соответствия в форме обязательной сертификации на соответствие требованиям по безопасности информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52, ст. 5440; 2005, N 19, ст. 1752; 2007, N 19, ст. 2293, N 49, ст. 6070; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3626, N 48, ст. 5711; 2010, N 1, ст. 5, ст. 6, N 40, ст. 4969; 2011, N 30, ст. 4603, N 49, ст. 7025, N 50, ст. 7351; 2012, N 31, ст. 4322, N 50, ст. 6959; 2013, N 27, ст. 3477, N 30, ст. 4071, N 52, ст. 6961) и Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденных приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11 февраля 2013 г. N 17 "Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах".".
3. Подпункт 5 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
"5) лицо, эксплуатирующее программные средства ЕГАИС, должно иметь документ о прохождении курса профессиональной подготовки по эксплуатации программных средств ЕГАИС актуальной версии при условии прохождения такого курса не чаще одного раза в год.".
4. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
5. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Руководитель
И.ЧУЯН

Приложение
к приказу Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка
от 21 мая 2014 г. N 151

"Приложение N 2
к Техническим условиям в области
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
в части оснащения основного
технологического оборудования для
производства этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
а также оборудования для учета
объема оборота и (или) использования
для собственных нужд этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
техническими средствами фиксации
и передачи информации об объеме
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции
в единую государственную автоматизированную
информационную систему учета объема
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции,
утвержденным приказом Росалкогольрегулирования
от 20 февраля 2012 г. N 31

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО И (ИЛИ) ОБОРОТ
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ИМПОРТЕРОВ)

Тип оборудования\комплектующие | Наименование\характеристики
Сервер БД
Процессор | Объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 4, число потоков не менее 4, частота не ниже 2 ГГц
ОЗУ | DDR2, 4 Гб или более
Сетевой контроллер | 2 Gigabit Ethernet контроллера, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
RAID контроллер | Поддержка уровня RAID 1 и выше
Дисковый накопитель | 3 HDD SATA не менее 150 GB (общее дисковое пространство не менее 500 GB)
Источник бесперебойного питания | Не менее 1000 Ватт
Внешняя система хранения данных | Внешние сетевое хранилище данных, стример или привод оптических дисков
Операционная система | от Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R2 и выше
СУБД | от Microsoft SQL Server Standard Edition 2005 и выше
Общесистемное ПО | Microsoft.NET Framework 3.0
Антивирусное ПО | Сертифицированное
Сетевой экран | Сертифицированный
Программно-аппаратное средство идентификации пользователя | Сертифицированное
Периферийное оборудование | Монитор с диагональю от 38 сантиметров
Совмещенный сервер приложений и сервер обмена данными <*>
ОЗУ | DDR2, 4 Гб или более
Сетевой контроллер | 2 Gigabit Ethernet контроллера, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
RAID контроллер | SCSI или SAS/SATA RAID контроллер, 2 канала, 150 MB/s на канал, поддержка уровней RAID 1 и выше
Дисковый накопитель | общее дисковое пространство не менее 200 Гб
Источник бесперебойного питания | Не менее 700 Ватт
Операционная система | От Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R2 и выше
Общесистемное ПО | Microsoft.NET Framework 3.0
Антивирусное ПО | Сертифицированное
ПО защиты | СКЗИ "КриптоПро CSP" 3.6
Принтер | Лазерный принтер для печати документов
Сетевой экран | Сертифицированный
Программно-аппаратное средство идентификации пользователя | Сертифицированное
USB-ключ | Ключ электронной подписи (етокен)
Интернет | Доступ в Интернет по выделенной или коммутированной линии не менее 1 мб/с
Периферийное оборудование | Монитор с диагональю от 38 сантиметров
АРМ оператора (совмещенное АРМ администратора, АРМ учета марок и оборота ЭС, АП, ССП и АРМ штрихкодирования)

Процессор

Intel Core i3 или выше
Суммарный объем кэша не менее 4 МБ, число ядер не менее 2, число потоков не менее 4, частота не ниже 2,8 ГГц

ОЗУ | DDR2, 2 Гб или более
Сетевой контроллер | Ethernet контроллер, 100/1000 Mbps, разъем RJ45
Дисковый накопитель | SATA не менее 160 GB
Источник бесперебойного питания | Не менее 700 Ватт
Принтер | Термотрансферный принтер ш/к от Datamax I-Class 4208 с дополнительным внешним смотчиком (Datamax W-6208) и выше
Сканер | Сканер двумерных штрихкодов высокой плотности PDF-417HD типа Symbol 6708i USB или Metrologic MS 9520 и выше
Операционная система | от Microsoft Windows XP Professional SP3 и выше
Антивирусное ПО | Сертифицированное
Сетевой экран | Сертифицированный
Программно-аппаратное средство идентификации пользователя | Сертифицированное
Офисное ПО | от Microsoft Office 2000 и выше
Периферийное оборудование | Монитор с диагональю от 38 сантиметров
Сетевое оборудование
Сетевой концентратор | типа 3Com 100/1000 + сетевые кабели patchcord (количество портов концентратора и кабелей определяется общим количеством серверов и АРМ), либо ЛВС не менее 100 Мб/с

--------------------------------
<*> При объеме производства (или импорта) менее 500 тыс. единиц алкогольной продукции в месяц, а также для организаций, не осуществляющих нанесение контрольно-учетной информации на федеральные специальные марки или акцизные марки, и организаций, осуществляющих исключительно деятельность по перевозкам этилового спирта и спиртосодержащей продукции, возможно совмещение сервера приложений и сервера обмена данными с сервером баз данных.".